Decreto 643/088

Vigencia 1º. DE JUNIO DE 1988 





TRABAJO A DESTAJO
      Artículo 6.- Decláranse ajustados a derecho y aplicables en  la  industria

      de  la  Construcción  los  regímenes de trabajo conocidos como "a destajo"

      que tienen, entre otras, las siguientes características:

      6.1.- El trabajo se ejecuta en relación de dependencia.-

      6.2.- La  retribución  a  percibir  por  el  trabajador  se cuantifica  en

      proporción  a  la  cantidad  de  unidades de medida realizadas, cualquiera

      fuere  el  tiempo empleado, por lo cual se incluye en esta retribución las

      horas extras.-

      6.3.- El salario que se paga a los destajistas incluye:

      6.3.1- Jornal básico,

      6.3.2- Compensación por desgaste de herramientas y ropa.-

      6.3.3- Reintegro de gastos de transporte.-

      6.3.4- Compensación por descanso intermedio.-

      6.3.5- Incentivo por asistencia.-

      Art. 7.- Fíjase  con carácter nacional las  siguientes  retribuciones  por

      unidad  de  medida  para  el  personal  destajista  en  la industria de la

      construcción,  a cuyos efectos el porcentaje que en cada caso se indica se

      aplicará  sobre  el  valor  de  la  retribución del medio oficial albañil,

      categoría V del personal incluido en el Dec-Ley No. 14.411, integrada de

      la    siguiente    forma:    jornal  básico  (JB  más  compensación ropa y

      herramientas;  más reintegro de gastos de transporte; más compensación por

      descanso  intermedio  equivalente  a 2,5 sobre 53 por JB; más incentivo de

      asistencia equivalente a 5 sobre 48 por JB.-

      7.1 - Revoque de cielorrasos hasta 3 m. de altura

      7.1.1 - Grueso a dos capas: 13.6% (trece con seis por ciento) por m2.-

      7.1.2 - Grueso más fina: 27,2% (veintisiete con dos por ciento) por m2.-

      7.1.3 - Grueso más balai: 22,3% (veintidós con tres por ciento) por m2.-

      7.2 - Revoque sobre muros interiores hasta 3 m. de altura:

      7.2.1.- Grueso fratasado: 9,7% (nueve con siete por ciento) por m2.-

      7.2.2.- Grueso mas fina: 16.5% (dieciseis con cinco por ciento) por m2.-

      7.2.3 - Grueso mas balai: (15.5% (quince con cinco por ciento) por m2.-

      7.3 - Levantamiento de muros y tabiques hasta 3 m. de altura en;

      7.3.1  - Ticholos, espesor 7 u 8 cm., medida 7 u 8 x 25 x 25, 13,6% (trece

      con seis por ciento) por m2.-

      7.3.2  - Ticholos, espesor 12 cm., medida 12 x 25 x 25: 14,6% (catorce con

      seis por ciento) por m2.-

      7.3.3  -  Ticholos,  espesor 12cm., medida 12 x 17 x 25 , 15,5 (quince con

      cinco por ciento) por m2.-

      7.3.4  -  Ticholos,  espesor 17 cm., medida 12 x 17 x 25; 18,4% (dieciocho

      con cuatro por ciento) por m2.-

      7.3.5  -  Ticholos, espesor 25 cm. medida 12 x 25 x 25, 25,2% (veinticinco

      con dos por ciento) por m2.-

      7.3.6  -  Rejillón,  espesor 17 cm., medida 11 x 17 x 25; 18,4% (dieciocho

      con cuatro por ciento) por m2.-

      7.3.7  -  Rejillón, espesor 25cm., medida 11 x 12 x 25; 27,2% (veintisiete

      con dos por ciento) por m2.-

      7.3.8  -  Ladrillo, espesor 12 cm., medida 5,5 x 12 x 25; 22,3% (veintidos

      con tres por ciento) por m2.-

      7.3.9  - Ladrillo, espesor 25 cm., medida 5,5, x 12 x 25; 33.9% (treinta y

      tres con nueve por ciento) por m2.-

      7.4  -  Aplacado  rústico  ladrillo  o  tejuela hasta 3m. de altura; 13,6%

      (trece con seis por ciento) por m2.-

      7.5 - Terminaciones vistas:

      7.5.1  - Ladrillo prensa espesor 12 cm, medida 5,5 x 12 x 25; 34% (treinta

      y cuatro por ciento)por m2.-

      7.5.2  -  "Chorizo" aplacado, espesor 5,5cm., medida 5,5 x 5,5 x 25; 19,4%

      (diecinueve con cuatro por ciento) por m2.-

      7.5.3  -  Tejuela  aplacada,  espesor  3cm.,  medida  3  x  12 x 25: 19,4%

      (diecinueve con cuatro por ciento) por m2.-

      7.6 - Colocación de pisos.-

      7.6.1 - Baldosa 40 x 40 15.5% (Quince con cinco por ciento) por m2.-

      7.6.2 - Baldosa 20 x 20, 16,5% (dieciseis con cinco por ciento)por m2.-

      7.6.3. - Gres 10 x 10, 19,4% (diecinueve con cuatro por ciento) por m2.-

      7.6.4 - Vereda 20 x 20, 11,6% (once con seis por ciento)por m2.-

      7.7 - Colocación de zócalos.-

      7.7.1 - Baldosa 7 x 20, 9,7% (nueve con siete por ciento)por mt. lineal.-

      7.7.2 - Gres 10 x 10, 11,6% (once con seis por ciento)por mt. lineal.-

      7.7.3 - Mármol 5,5 x 70, 13,6% (trece con seis por ciento)por mt. lineal.-

      7.8 -   Colocación  de  revestimientos   de   azulejos  15  x  15 ,  25,2%

      (veinticinco con dos por ciento)por m2.-

      7.9  -  Todos  los valores resultantes de la aplicación de los porcentajes

      precedentes serán objeto de redondeo a la unidad sin fracción más próxima.

      El  pago  a  los  destajistas  de acuerdo a lo aquí establecido entrará en

      vigencia a partir del 1º. de setiembre de 1988.-

      Artículo 8.- Los  precios  establecidos  en  el numeral  anterior  se  han

      fijado sobre la base de las siguientes condiciones:

      8.1  Los materiales necesarios para ejecutar los trabajos descriptos serán

      suministrados  en  el  nivel  de  trabajo  estando  el  acarreo  hasta una

      distancia promedio de 15 mts., comprendido en el precio de destajo.-

      8.2.-  Los trabajos de piso y revestimiento incluyen el realizar "lechada"

      y limpieza de los mismos.-

      8.3.-  Las  terminaciones  vistas  incluyen el rejuntado y la limpieza con

      ácido.-

      8.4.-    La   colocación  de  revestimientos  de  azulejos  no  incluye la

      colocación de aparatos de embutir.-

      8.5.- El replanteo de los muros interiores es a cargo de la empresa.-

      8.6.- La  medición  para  el  pago  será  por  superficie neta de  trabajo

      realizado  salvo  en  los casos de aberturas hasta 1 m2., de superficie en

      los cuales se tomará vacío por lleno.-

      8.7 - El   monto   gravado   a   efectos   de    la    aportación    según 

      Dec-Ley No. 14.411 será el  100%  (cien por ciento)  de  la  retribución 

      percibida por el trabajador.-

      8.8.- En  la  división  de  la  paga  establecida para los trabajadores  a

      destajo  (Art.  7º.),  la  remuneración  del trabajador que se encarga del

      acarreo  y demás tareas de ayudantía del destajista, no podrá ser inferior

      a  los  valores  establecidos  para la Categoría II del personal jornalero

      incluído en el  Dec-Ley No. 14.411, del presente Decreto y este  monto  se

      encuentra incluído en la base de cálculo del artículo 6º.-

      Artículo 9.- Créase una Comisión Especial Tripartita con  el  cometido  de

      estudiar  y  efectuar  propuestas  sobre  todos  los aspectos atinentes al

      trabajo "a destajo" en la industria de la construcción.-

      Artículo 10.- Mantiénese    la     autorización     prevista     en     el 

      Art. No. 2 del Decreto No. 717/86, de 7 de noviembre  de  1986  mientras  

      subsistan las condiciones que la motivaron.-

      Artículo 11.- El  régimen  establecido  en  el artículo  5º.  del  Decreto

      citado    en  el  numeral  anterior  se  aplicará,  mientras  subsista tal

      autorización,  también a los períodos de descanso intermedio de una hora y

      media  o  más  de  duración.- Alcanzará también al personal jornalero y de

      supervisión  excluído  del  Dec-Ley No. 14.411  que  realice un descanso

      intermedio mayor a media hora.-

      La  compensación equivalente a media hora de jornal básico prevista en ese

      régimen    posee    las     características     establecidas     en     el

      Art. No. 7 del Decreto No. 414/985, de 1º. de Agosto de 1985 y sólo se 

      generará cuando el tiempo  de  descanso intermedio transcurra dentro de un

      período durante el cual el trabajador estuvo a la orden de la empresa.-

      Artículo 12.- Las  previsiones contenidas en los dos numerales  anteriores

      comenzarán  a  regir  a  partir del 1º. de Setiembre de 1988 y sustituirán

      las prácticas aplicadas en la materia hasta esa fecha.-

